[image: ]

           
          
Presse-Info


Ostseestaal liefert Aufbau-Sektion aus Aluminium für Megayacht
Know-how aus Stralsund im internationalen Schiffbau gefragt

Stralsund, Juli 2022 – Am Dienstag, dem 12. Juli 2022, ist von der Ostseestaal GmbH & Co. KG auf dem ehemaligen Volkswerft-Gelände der Rohbau eines 13,5 Tonnen schweren Decksaufbaus verschifft worden. Der komplett aus Aluminium gefertigte Aufbau wurde mit Hilfe von zwei Kranen auf das Mehrzweckschiff „Maureen S“ verladen. Geliefert wird die Schiffssektion an eine niederländische Werft. Der 28 Meter lange und neun Meter breite Aufbau war das bisher größte Einzelbauteil, das die Hallen bei Ostseestaal in Stralsund verlassen hat.

„Mit der Fertigung des Deckshauses für diese Megayacht stellt Ostseestaal erneut seine Expertise bei der Herstellung von Spezialkonstruktionen für den internationalen Schiffbau unter Beweis“, betont Michael Schultze, Business Unit Manager bei Ostseestaal. „Besonders das Verschweißen von Aluminium und anderen hoch-wertigen Werkstoffen erfordert sehr spezielles Know-how und langjährige Erfahrungen.“ Traditionell liefert Ostseestaal der Werftindustrie dreidimensional kaltverformte Stahlbleche zu. In der 3D-Kaltverformung ist Ostseestaal seit langem der Technologieführer. Das Verfahren ermöglicht es, sehr individuelle und spezielle Kundenwünsche zu erfüllen. Mit dem wachsenden Trend zum Bau von Spezialschiffen im internationalen Schiffbau hat Ostseestaal seine führende Position auf diesem Markt weiter festigen können.

Seit etlichen Jahren betätigt sich das Stralsunder Spezialunternehmen auch selbst als Schiffbauer. Bisher wurden zwölf Elektro-Solarschiffe für verschiedene Einsatzfälle in der beruflichen Binnenschifffahrt hergestellt. Aktuell sind drei neue Elektro-Solar-Fähren in Produktion. Durch eine hohe Diversität in der Produktpalette sichert sich Ostseestaal kontinuierlich auch Aufträge bei Zulieferern der Flugzeugindustrie, in der Windenergiebranche und Tankindustrie sowie bei Architekturprojekten. Seit 2021 werden außerdem Außenhautklappen für Megayachten projektiert und gefertigt.



Daten & Fakten

Länge: 			28,00 Meter
Breite:    			9,00 Meter
Höhe:                                 4,00 Meter
Gewicht:                            13,5 Tonnen
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Bildtext

Bild OS_Alu-Deck_Megayacht_01 und 02:
Die bei Ostseestaal in Stralsund gefertigte Aufbau-Sektion für eine Megayacht wird per Schiff zu einer Werft in den Niederlanden transportiert.
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